**Додаток 3**

*до тендерної документації на закупівлю – Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Задвірна (від буд. №14 до буд. №74) в с. Станіславчик, Жмеринського району, Вінницької області (КОРИГУВАННЯ №2) (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі технічна специфікація, та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації**

1. Ціна тендерної пропозиції повинна бути чітко визначена. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. До ціни тендерної пропозиції включаються податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством, а також інші витрати, передбачені для робіт даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

2. Порядок визначення вартості договірної ціни проводиться згідно Настанови з визначення вартості будівництва, прийнятих наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві", а також галузевих будівельних норм ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт”, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року [№ 301](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0301850-11/paran2#n2).

Договірна ціна (кошторис) може погоджуватись сторонами під час укладання договору про закупівлю з дотримання вимог Закону та Цивільного кодексу України.

3. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт. Замовник має право вимагати під час виконання робіт копії сертифікатів відповідності або копії іншого документального підтвердження якості та безпечності (у передбачених законодавством випадках) на основні матеріали, необхідні для виконання робіт, що є предметом закупівлі.

4. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

5. Строк виконання робіт: до 31.10.2023 року. Початок виконання робіт та етапи (види робіт, розділи робіт) Підрядник обов’язково погоджує з замовником згідно з виділеними коштами (обсяги робіт зазначено в Таблиці 1 Додатку 3 до тендерної документації).

6. Місце виконання робіт: Україна, Вінницька область, Жмеринський район, село Станіславчик, вул. Задвірна (від буд. №14 до буд. №74).

7. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

8. Кількість, обсяг виконання та види робіт наведено в Таблиці 1 Додатку 3 до тендерної документації.

9.Обсяги робіт можуть бути зменшені в межах відповідних бюджетних асигнувань.

10. Під час виконання договору про закупівлю Підрядник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про відходи».

11. Учасник має підтвердити відповідність своєї тендерної пропозиції технічним, якісним та іншим вимогам до предмету закупівлі наступними документами:

- підтвердження відповідності робіт та умов, які пропонуються учасником, технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі (складене учасником в довільній формі з зазначенням інформації згідно з Додатком 3 до тендерної документації);

- довідка (складена у довільній формі) в якій зазначено, що Учасник здійснює діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність учасника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; використовує сертифіковані матеріали; в разі необхідності, компенсує шкоду заподіяну забрудненням або іншим негативним впливом на навколишнє середовище;

- перелік та обсяги робіт відповідно до технічної специфікації, встановленої у тендерній документації (згідно з Додатком 3 до цієї тендерної документації), без зазначення вартості окремих складових робіт (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі)) та із зазначенням згоди на їх виконання.

12. Розрахунки (Договірна ціна, кошторис, інші документи, пов'язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості робіт та договірної ціни), приведені у відповідність до показників за результатами проведеного аукціону, завірені належним чином та додатково в електронному вигляді у форматі інформаційного блоку даних imd, переможець, повинен надати Замовнику протягом 1 (одного) робочого дня з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.

*Примітки:*

*- Клас наслідків (відповідальності) - СС1;*

*- Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». Усі показники, функціональні можливості, якісні та фізико-хімічні характеристики еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у зазначеного матеріалу (товару).*

**Таблиця 1 Додаток 3**

*до тендерної документації на закупівлю – Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Задвірна (від буд. №14 до буд. №74) в с. Станіславчик, Жмеринського району, Вінницької області (КОРИГУВАННЯ №2) (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)*

|  |
| --- |
| **Обсяг виконання та види робіт** |
|   |   |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Задвірна (від буд. №14 до буд. №74) в с. Станіславчик, Жмеринського району, Вінницької області (КОРИГУВАННЯ №2) |
|   |
| №з/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ 1. ТИП1 (Д1-ПКО+00-ПКТ+77, розр. шириною 3,8м.п.) |  |  |  |
|  1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 |  м2 |  3108 |   |
| 2 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа (1000 кг/см2) | м2 | 3108 |   |
| 3 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (до 13 см) | м2 | -3108 |   |
| 4 | Розігрівання емульсії в котлах | т | 3,041178 |   |
| 5 | Розливання в’яжучих матеріалів (Емульсія бітумна ЕКШ-50)  | т | 2,9526 |   |
| 6 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей (Асфальтобетон АСГ. Др Щ.Б.НП.ІІІ.БНД 70/100 – ДСТУ БВ.2-7-119:2011 | м2 | 2952,6 |   |
| 7 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см)(Асфальтобетон АСГ. Др.Щ.Б.НП.ІІІ.БНД 70/100 – ДСТУ БВ.2-7-119:2011) | м2 | 2952,6 |   |
|  | Розділ 2. Присипне узбіччя (Д1-по 0,4 м.п. з обох сторін проїзної частини) |  |  |  |
| 8 | Укріплення узбіччя щебеневою сумішшю товщиною 10 см (щебенева суміш фр. 0-40мм) | м2 | 621,6 |   |